# Activité 1

Le TGV Eurostar

Une rame de ce train comporte 6 bogies moteurs et bogies porteurs. Un bogie est constitué de deux essieux

reliés entre eux par un châssis (deux moteurs asynchrones triphasés MAS).

La rame doit fonctionner sous les 4 tensions caténaires rencontrées en Europe occidentale :

- 25 kv 50 Hz en France

- 15 kV 16Hz 2/3 au Royaume uni

- 3 kv continu en France

- 1,5 kv continu en France

Complétez le schéma de principe d'un bogie pour convertir les tensions de chaque pays :

Suite du cours Les interrupteurs électroniques : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des livres électroniques EPub facilement