# Le Hacheur 1Q tension

Le hacheur 1 quadrant

Rappel : Les hacheurs convertissent une tension continue fixe en tension continue variable

Exemple : Alimentation continue à découpage ( conversion AC/DC puis DC/DC variable )

Schéma de principe :

Conditions :

- le hacheur est un interrupteur parfait ( quand H est fermé, la tension à ses bornes est nulle).

- la résistance du moteur est négligée.

- la diode permet de faire circuler le courant dans le moteur quand H est ouvert.

Le hacheur 1 Q réalise la conversion continu fixe U à continu variable v.

Si H est fermé : v = U

Si H est ouvert : v = 0

La valeur moyenne de v varie de 0 à U avec 0 < α < 1

La tension continue variable v permet de faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu

dans un sens de rotation.

Allez à l'activité 3 : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des livres électroniques EPub facilement