# L'onduleur

L'onduleur

Rappel : Les onduleurs convertissent une tension continue fixe en une tension alternative de fréquence fixe ou variable.

Exemple : onduleur pour camping car ( source : batterie récepteur : frigidaire 230v f = 50 hz)

Schéma de principe :

Le schéma est identique à celui du hacheur 4Q mais la commande des interrupteurs H1 à H4

est différente :

Pour obtenir une vitesse variable pour un moteur à courant continu,

le hacheur 4Q fait varier le rapport cyclique α de la tension v :

( La fréquence f est fixe )

Pour obtenir une vitesse variable pour un moteur alternatif,

l'onduleur fait varier la fréquence ( la période T ) de la tension v :

( Le rapport cyclique α = 0,5 donc la valeur moyenne est nulle ).

La tension v est rectangulaire.

Pour obtenir une tension sinusoïdale, il est nécessaire de filtrer cette tension.

On peut utiliser une commande spécifique des interrupteurs appelée MLI :

(modulation de la largeur d'impulsion)

Commande simple de l'onduleur :

Inconvénient : Le courant i dans le moteur n'est pas sinusoïdal ce qui accentue le bruit

pendant la rotation (couple irrégulier).

Commande MLI de l'onduleur :

La commande MLI permet d'obtenir une valeur moyenne de la tension v sinusoïdale ce qui permet

une rotation régulière et sans à coups , y compris aux très basses vitesses,

grâce à une forme de courant proche de la sinusoïde .

Allez à l'activité 7 : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Création d'aide CHM, PDF, DOC et HTML d'une même source