# Fonctions réalisées

Fonctions réalisées

1. Conversion DC -DC : les hacheurs

Les hacheurs convertissent une tension continue fixe en tension continue variable

2. Conversion AC-DC : les redresseurs

Les redresseurs convertissent une tension alternative en une tension continue variable

3. Conversion DC-AC : les onduleurs

Les onduleurs convertissent une tension continue fixe en une tension alternative de fréquence variable

4. Conversion AC-AC : les gradateurs

Les gradateurs permettent d'obtenir une tension alternative variable à partir

d'une tension alternative fixe.

Il est parfois nécessaire de combiner les conversions : Exemple : L'éolienne.

Une éolienne contient un alternateur qui produit de l'énergie électrique.

Comme le vent est de vitesse variable, il provoque une fréquence f

variable des tensions produites par l'alternateur.

Il est nécessaire de convertir les tensions alternatives de l'alternateur en tension continu

pour ensuite convertir le continu en alternatif de fréquence fixe f = 50 Hz pour que le système

puisse fournir de l'énergie au réseau national.

Allez à l'activité 1 : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Outil de création d'aide complet