# Activité 9

Le gradateur à train d'ondes.

Un gradateur d’énergie par trains d’ondes alimente un four de résistance R = 11,5 Ω

sous la tension sinusoïdale 230 V/50 Hz. Le relevé à l’oscilloscope est donné

ci-dessous :

1- Quel est le temps de conduction tc ?

2- Quel est le temps de cycle T ?

3- Calculez la puissance Pmax du four

4- Calculez la puissance moyenne Pmoyen

Si vous avez le temps, consultez le chapitre Pour aller plus loin : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Créer des documents d'aide PDF facilement