<root>
<document scada='0' schema='102' license='1,CITE-GAMBETTA62-V6,VHY5WX' title='Ecriture PCF8574' description='Programme permettant l&apos;écriture sur le Port d&apos;un PCF8574 ou PCF854A' fcversion='524800' target='ARD.ATMEGA.Arduino Uno R3 SMD' >
	<config data='' clkspd='16000000' simspd='1' usewdt='0' constif='0' commport='3' Use3V3='0' />
	<plugins >
		<dll_models enabled='1' />
	</plugins>
	<supplement use='0' head='' body='' />
	<debug />
	<traces />
	<ghost >
		<FK2 >
			<data name='FK2D0' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D1' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D2' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D3' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D4' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D5' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D6' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D7' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D8' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D9' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D10' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D11' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D12' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D13' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D14' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2D15' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A0' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A1' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A2' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A3' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A4' port='4294967295' pin='4294967295' />
			<data name='FK2A5' port='4294967295' pin='4294967295' />
		</FK2>
		<ICD >
			<data name='AnalogPrescaleValue' value='19' />
			<data name='DigitalSampleRate' value='100000' />
			<data name='BreakpointCount' value='8' />
			<data name='CallStackDepthCount' value='8' />
			<data name='ClockPort' value='3' />
			<data name='ClockPin' value='1' />
			<data name='DataPort' value='3' />
			<data name='DataPin' value='0' />
			<data name='UseDefaultPins' value='1' />
			<data name='WrapEnabled' value='1' />
			<data name='CommsDelayOverridden' value='0' />
			<data name='CommsDelay' value='11' />
			<data name='CalculatedCommsDelay' value='11' />
			<data name='AnalogEB2PrescaleValue' value='2' />
			<data name='DigitalEB2SampleRate' value='100000' />
		</ICD>
		<pins >
			<digital A='0' B='0' C='0' D='0' E='0' F='0' G='0' H='0' I='0' J='0' K='0' L='0' M='0' N='0' O='0' P='0' Q='0' R='0' S='0' T='0' U='0' V='0' W='0' X='0' Y='0' Z='0' />
			<analog A='0' B='0' C='0' D='0' E='0' F='0' G='0' H='0' I='0' J='0' K='0' L='0' M='0' N='0' O='0' P='0' Q='0' R='0' S='0' T='0' U='0' V='0' W='0' X='0' Y='0' Z='0' />
		</pins>
	</ghost>
	<components >
		<settings autoimg='1' center='1' unitscale='0' fixedscale='0' fixedx='1' fixedy='1' fixedz='1' headcode='0' />
		<definition guid='228a1af6-c966-46da-abc3-83ad2212c50f' vstate='40' vmin='0' vmaj='1' srcleaf='' visiblename='' description='' category='' catenable='1' author='' manuname='' manucode='' sysinfo='0' keywords='' dynamic='1' scadaCompatible='0' embeddedCompatible='1' iconpath='' />
		<component class_type='root' codename='panel' x='0' y='0' z='0' xsz='1' ysz='1' zsz='1' xang='0' yang='0' zang='0' xquat='0' yquat='0' zquat='0' wquat='1' visible='1' scadavisible='1' interactive='1' solid='1' layer='0' poslock='0' >
			<resources />
			<properties />
			<values />
			<events />
			<apis />
			<variables >
				<variable public='0' >
					<def class_type='variable' name='false' type='b1' description='' isconst='1' isinit='1' usrinit='0' setinit='0' />
				</variable>
				<variable public='0' >
					<def class_type='variable' name='Data' type='u8' description='' isconst='0' isinit='1' usrinit='0' setinit='0' />
				</variable>
				<variable public='0' >
					<def class_type='variable' name='true' type='b1' description='' isconst='1' isinit='1' usrinit='1' setinit='1' />
				</variable>
			</variables>
			<macros >
				<macro >
					<flowline name='E_I2C' description='Ecriture sur un bus I2C' >
						<return name='Return' type='v0' description='' isconst='0' isinit='0' usrinit='' setinit='' />
						<param name='Adr_I2C' type='u8' description='Adresse I2C sur 8bits' isconst='0' isinit='0' usrinit='0' setinit='' />
						<param name='Data_Out' type='u8' description='Donnée en écriture' isconst='0' isinit='0' usrinit='0' setinit='' />
						<local name='Ack' type='u8' description='' isconst='0' isinit='0' usrinit='0' setinit='' />
						<command class_type='call' title='Start I2C' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' component='I2C_Master1' macro='Start' />
						<command class_type='call' title='Adresse I2C' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' component='I2C_Master1' macro='TransmitByte' >
							<return exp='.Ack' />
							<argument exp='.Adr_I2C' />
						</command>
						<command class_type='decision' title='Décision' cmdcolor='12615680' cmdcolor_sec='15376912' exp='.Ack = 0' swap='0' >
							<flowline >
								<command class_type='call' title='Donnée à écrire P7 à P0' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' component='I2C_Master1' macro='TransmitByte' >
									<return exp='.Ack' />
									<argument exp='.Data_Out' />
								</command>
							</flowline>
							<flowline />
						</command>
						<command class_type='call' title='Stop I2C' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' component='I2C_Master1' macro='Stop' />
					</flowline>
				</macro>
				<macro >
					<flowline name='Main' description='' >
						<return name='Return' type='v0' description='' isconst='0' isinit='0' usrinit='' setinit='' />
						<command class_type='call' title='Initialisation liaison I2C' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' component='I2C_Master1' macro='Initialise' />
						<command class_type='loop' title='Boucle sans fin' textarea='40,27,40,27' cmdcolor='12615680' cmdcolor_sec='15376912' type='0' exp='1' >
							<flowline >
								<command class_type='calculation' title='Calcul' cmdcolor='16760919' cmdcolor_sec='16760832' >
									<exp exp='Data = 0' />
								</command>
								<command class_type='loop' title='Boucle' textarea='66,28,66,28' cmdcolor='12615680' cmdcolor_sec='15376912' type='2' exp='255' >
									<flowline >
										<command class_type='call' title='Appel d&apos;une Macro' textarea='80,-4,80,-4' cmdcolor='1879295' cmdcolor_sec='5751039' macro='E_I2C' >
											<argument exp='0x40' />
											<argument exp='Data' />
										</command>
										<command class_type='calculation' title='Calcul' cmdcolor='16760919' cmdcolor_sec='16760832' >
											<exp exp='Data = Data + 1' />
										</command>
									</flowline>
								</command>
							</flowline>
						</command>
					</flowline>
				</macro>
			</macros>
			<component class_type='ref' guid='24219805-113d-4b12-b6bd-e1b0b0c33981' vmin='4' vmaj='1' codename='I2C_Master1' x='30' y='-80' z='0' xsz='64' ysz='32' zsz='2.125' xang='0' yang='0' zang='0' xquat='0' yquat='0' zquat='0' wquat='1' visible='1' scadavisible='1' interactive='1' solid='1' layer='1' poslock='0' >
				<resources />
				<properties />
				<values >
					<value target='cal_i2c::CHANNEL' data='001' />
					<value target='cal_i2c::BAUD_LIST' data='001' />
					<value target='cal_i2c::BAUD' data='100000' />
					<value target='cal_i2c::StopDel' data='0' />
					<value target='cal_i2c::SRC' data='000' />
					<value target='cal_i2c::SMB' data='000' />
					<value target='cal_i2c::ClockStretching' data='1' />
					<value target='cal_i2c::SDA' data='$PORTC.4' />
					<value target='cal_i2c::SDAPins' data='002' />
					<value target='cal_i2c::SCL' data='$PORTC.5' />
					<value target='cal_i2c::SCLPins' data='010' />
					<value target='label' data='I2C Master' />
					<value target='cal_i2c::ScopeTraces' data='0' />
					<value target='cal_i2c::ConsoleData' data='' />
					<value target='cal_i2c::Injector' data='000' />
				</values>
				<events />
				<apis />
				<variables />
				<macros />
			</component>
		</component>
	</components>
	<scadaresourcelookup />
	<keymap />
	<panel2d shadows='0' lighting='1' brightness='0' >
		<background rgb='7292207' img='' style='0' />
		<camera xe='31.2728' ye='-81.9773' ze='151.617' xt='31.2728' yt='-81.9773' zt='0' xquat='0' yquat='0' zquat='0' wquat='1' />
	</panel2d>
	<panel3d shadows='0' lighting='2' brightness='0' perspective='1' >
		<background rgb='8409120' img='' style='0' />
		<table rgb='7360576' img='' style='0' size='0' />
		<camera xe='0' ye='0' ze='300' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='0' yquat='0' zquat='0' wquat='1' />
		<camerakey0 xe='0' ye='0' ze='300' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='0' yquat='0' zquat='0' wquat='1' />
		<camerakey1 xe='-3.67394e-14' ye='0' ze='-300' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='0' yquat='1' zquat='0' wquat='6.12323e-17' />
		<camerakey2 xe='0' ye='-300' ze='6.66134e-14' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='-0.707107' yquat='0' zquat='0' wquat='0.707107' />
		<camerakey3 xe='-3.67394e-14' ye='300' ze='6.66134e-14' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='-4.32978e-17' yquat='0.707107' zquat='0.707107' wquat='4.32978e-17' />
		<camerakey4 xe='-300' ye='-6.66134e-14' ze='6.66134e-14' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='-0.5' yquat='0.5' zquat='0.5' wquat='0.5' />
		<camerakey5 xe='300' ye='-6.66134e-14' ze='6.66134e-14' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='-0.5' yquat='-0.5' zquat='-0.5' wquat='0.5' />
		<camerakey6 xe='-173.205' ye='-173.205' ze='173.205' xt='0' yt='0' zt='0' xquat='-0.424708' yquat='0.17592' zquat='0.339851' wquat='0.820473' />
	</panel3d>
	<layout >
		<view type='0' name='Main' mode='0' placement='LAAAAAAAAAABAAAA---------------------wUAAAAYAAAAFwMAALUCAAA' zoom='65' scrollx='0' scrolly='0' flags='0' />
		<view type='0' name='E_I2C' mode='0' placement='LAAAAAAAAAABAAAA---------------------wUAAAAYAAAAFwMAALUCAAA' zoom='75' scrollx='0' scrolly='0' flags='0' />
	</layout>
</document>
</root>
