# Valeur moyenne

Dans la suite du cours, vous allez calculer des valeurs moyennes.

Il est utile de faire un rappel :

Valeur moyenne

Valeur moyenne d’un courant variable :

Définition :

L’intensité moyenne d’un courant variable est égale à l’intensité du courant continu qui transporte

pendant le même temps la même quantité d’électricité q .

q = i . t q en Coulomb i en Ampère et t en secondes.

Remarques :

- c’est le courant moyen qui crée le couple dans un moteur.

- c’est une puissance moyenne qui est absorbée par un récepteur électrique.

-

Etude graphique :

Sur une période T, la quantité d’électricité est représentée par l’aire de la courbe :

A = A1 + A2

La valeur moyenne de i est donnée par la formule :

Le courant i de cet exemple a donc les mêmes propriétés qu’un courant continu de 1 A :

La valeur moyenne se mesure avec un multimètre sur la position continue.

Si l’aire A1 est plus grande que l’aire A2 alors est positif.

Si l’aire A2 est plus grande que l’aire A1 alors est négatif.

Allez à l'activité 2 : ici

Créé avec HelpNDoc Personal Edition: Générateur de documentation complet